HRAD NOVÝ CIMBURK U KORYČAN

autor: Josef Domanský
http://jdomansky.wz.cz/
http://jdomansky.funsite.cz/hrady/cimburk.html
jdomansky@ttiscali.cz

Zjednodušený papírový model (12 listů).

Postup stavby: (beta)
Velikost modelu je cca 55 cm, měřítko 1:240. Doporučená gramáž papíru 160g.


Palác a střecha (díly 1,2,3,4). (červená) (listy 01,02)
-----------------------------------
Slepíme k sobě dva díly paláce (díly 02,03) nalepíme je na podstavu střechy (díl 01), střechu slepíme a uzavřeme. K paláci přilepíme terén paláce (díl 04), přitom dáváme v jeho nejužším místě pozor a lepíme přesně, aby nepřesahoval do šedého zvýraznění, kam později půjde nalepit hradba.


Velká věž (díly 5,6,7,8,9). (oranžová) (list 03)
----------------------------
Střecha věže je sundávací. Pokud ji sundávací nechcete, můžete zahodit díly 6 a 9. Chlopně střechy pak přilepíme přímo na hotovou věž. Pokud ji sundávací chcete, nalepte válcový díl 9 na kruhový díl 6 tak, aby válec dílu 9 byl o něco menší a šel nasunout dovnitř válce věže. Slepíme k sobě díly 7 a 8 a hotovou střechu nalepíme z druhé strany na díl 6. Chlopeň věže nenařezáváme, Věž protáhneme přes roh stolu, aby se zakulatila. Doporučuji po slepení věž zevnitř vyválcovat nějakým pevným válcovým předmětem, jinak se může v oblasti lepeného spoje zkroutit.


Obvodové hradby jádra (10,11,12,13a,13b). (tmavě zelená) (list 04)
------------------------------------------
V místě kde má být hradba zaoblená, ji dole přilepíme na zelený díl 13a (terén) a nahoře na červený díl 13b (střecha). Dole má základový zaoblený díl zelené okruží, které necháme vyčnívat, později na něj nalepíme další venkovní terén. Díl 10 umístíme v čele hradu, díly 11 a 12 k sobě slepíme a umístíme zboku hradu. Do prázdného místa v zaoblení hradby vložíme věž, přitom dáváme pozor, aby horní půlkulatý díl nebyl příliš vtažen dolů. Pokud se to stane, vytiskneme si další a přilepíme na místo kvůli vyrovnání.  Následně přilepíme hradby k vyznačeným místům na paláci.

Terén nádvoří (díl 4) (červená) (list 02)
-----------------------
Terén nádvoří 4, přilepíme k obvodovým hradbám a věži. Zejména je nutno dbát na čelní chlopeň terénu, kterou jsem nechal širší, abych ji zvýraznil. Tuto chlopeň přilepit napřed k vnitřní stěně čelní hradby a až potom přilepit vnitřní chlopeň hradby k velké věži. Vzhledem k nedostatku místa, doporučuji dlouhou pinzetu. Mezi terénem a velkou věží, jsem ponechal malou mezeru, aby se díl lépe lepil a netlačil na obvod velké věže.


Parkán paláce a dvě přilehlé bašty (díly 14,15,16,17,18a,18b,19,20,21,22). (modrá) (listy 05,10)
----------------------------------------------------------------------------
K jádru hradu zvenku přilepíme terén parkánu paláce (díl 16 - je na listu 10). Slepíme hradbu parkánu (díly 14,15) a přilepíme ji k terénu. Na renesanční baštu (díly 21,22) ke které je připojen kousek hradby, nalepíme střechu. Slepíme i druhou renesanční baštu v rohu paláce (díly 17,18a,18b,19,20). Zaoblený díl 17, nalepíme na dolní podstavu - díl 18a. Nahoru přijde druhá podstava, díl 18b. Zalamovaný díl 19 nalepíme na střechu 20 a obojí nalepíme na už slepenou dolní část bašty tak, že bude za obvodem oblé části, díl s dveřmi bude nalepen na terén, díl s bílým obdélníkem přijde nalepit na hradbu - tyto zalamované části, tedy budou mimo obvod bašty a budou se dotýkat hradby, terénu a paláce. Celou hotovou baštu, nalepíme na roh paláce. Střecha bašty má pro roh paláce výřez.


Koridor s přední věží (díly 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35). (černá) (listy 03,06)
--------------------------------------------------------------------
Slepíme hradbu koridoru (díly 23,24,25). Na střechu hradby 25, nalepíme obě vytvarované boční stěny 23,24 (nevešly se, jsou na listu 03). Slepíme menší věž, (díly 28,29,30,31,32). Opět platí, že pokud střechu nechcete sundávací, můžete zahodit díly 29,30. Jinak nalepíme válcový díl 30 na kruhový díl 29 tak, aby válec dílu 30 šel zasunout do válce věže 28. Na hotovou podstavu 29, nalepte zkompletovanou střechu (díly 31,32) a celek zasuňte volně do věže. Sestavte vytvarovanou polygonální podstavu (díly 26,27). Do otvoru v polygonální podstavě vlepte věž 28. Dbejte zvýšené opatrnosti, aby věž nebyla nakřivo - je na to náchylná. Schodišťová věžička (díly 33,34), se může nalepit hned, nebo i kdykoli později. Švy věže i věžičky mají směřovat proti sobě, aby byly co nejvíce zakryté. Zboku dokončeného koridoru 23, nalepte díl terénu 35. Celý slepený koridor můžeme nalepit na jádro hradu, napřed chlopeň na jedné straně u velké věže, počkáme na zaschnutí a pak k čelu hradby parkánu na straně opačné. Model bude pravděpodobně klást poněkud odpor, ale pružnost papíru by měla případný problém zmírnit. Pak dlouhou pinzetou zespoda odchlípneme a přilepíme střední chlopně. Pokud při zkusmém přiložení koridoru na jádro nasucho, okruží nesedí na válcový obvod věže, můžeme jej obstřihnout a přizpůsobit. I když jsem se snažil pracovat co nejpřesněji a celý hrad byl vymodelován v grafickém editoru, nedá se bohužel zaručit, že všechno bude sedět, jak má. 


Stupavská bašta a přilehlé hradby (díly 36a,36b,37,38,39,40,41,42,43,44,45). (fialová) (listy 01,07,11,12)
-----------------------------------------------------------------------
K boční straně parkánu paláce (díl 14), nalepíme terén druhého parkánu (díl 45). Vytvarujeme díl 38, který obsahuje zaoblení Stupavské bašty a přilepíme k němu zadní stranu bašty 39, kterou ohneme podle čáry. Vytvarované zaoblení této dvoulisté bašty přilepíme k podstavě 40a. Nejlépe asi napřed důkladně vyválcovat baštu, aby držela tvar skoro sama, přilepit okraje s delšími chlopněmi, počkat až trochu zaschnou a pak odchlípnout podstavu 40a, nanést lepidlo na střed a pinzetou posunout střed mezi listy bašty na místo, aby držela tvar a opět přidržet, až zaschne. Aby bašta a okolní hradby držely tvar a bylo možné dobře nalepit střechy bašty, připojíme k nim terén stupavského nádvoří 36a. Na horní stranu Stupavské bašty přilepíme tvarový díl 40b (na listu 1). Slepíme k sobě střechy bašty 41,42. Slepené střechy nalepíme shora na horní tvarový díl bašty 40b. Stupavské bašty. Stupavská bašta je s přehledem asi nejtěžší stavba celého hradu. Slepíme díl dlouhé hradby 43,44 a přilepíme jej bočně k terénu 45, čelně ke kratšímu dílu hradby, který ze Stupavské bašty vybíhá a také k terénu stupavské bašty 36a. K zadní straně hradu (parkán paláce), připojte už slepené a hotové Stupavské nádvoří (díl 36a). Terén druhého parkánu (díl 45) připojíme k terénu Stupavského nádvoří 36a.


První brána, polygonální bašta, čelní rondel (díly 46,47,48,49,50,51,52). (cyan) (list 08)
--------------------------------------------------------------------------
K boční straně horního hradu, připojte terén velkého dolního nádvoří (díly 36b,37). Slepíme hradbu s bránou (díly 46,47). Půdorys se řídí zalomením střech. Na rozloženou polygonální baštu 48, postupně nalepíme střechu 49 a nakonec uzavřeme i tělo bašty. Slepíme kruhový rondel v čele hradu (díly 50,51,52). Přitom dáváme velký pozor, abychom papír dobře vyválcovali, aby nekladl odpor, ale byl pěkně oblý a aby střecha hradby rondelu, seděla rovně. Od Stupavské bašty 38 lepíme hradbu s bránou 46,47, baštu 48,49 a rondel 50,51,52 za sebe do jedné řady a zároveň je napojujeme na terén 37. Pokud rondel nesedí, můžeme přizpůsobit terén a zlehka obstřihnout zaoblení terénu, aby rondel šel lehce připojit k polygonální baště. Pokud chceme, můžeme rondel připojit až po nalepení terénu z druhé strany kopce (díl 56). Opět volitelně, můžeme, ale nemusíme hned nalepit předbraní (díly 65,66)



Hradba pod koridorem (díly 53,54,55). (žlutá) (list 09)
--------------------------------------
Přejdeme na opačný bok hradu a od už hotové bašty (21,22) palácového parkánu (14,15) lepíme směrem dopředu další díly hradeb (díly 53,54,55). Přilepíme vytvarované boční zdi hradby 54,55 k dílu střechy 53. Celek přilepíme zboku k terénu pod koridorem (díl 35), k čelu hradu v místě polygonální podstavy (26,27) a vzadu k vyznačenému místu na baště parkánu (díl 21) Tím nám vznikne pod přední věží maličká trojúhelná bašta.


Skála pod věží (díl 56). (žlutá) (list 10)
--------------------------
Ke hradbě pod koridorem (díl 54), zboku přilepte zalamovaný terén 56, který obepíná polygon přední věže (díl 27) a táhne se až dozadu k baště parkánu (díl 21). Přilepte už hotový rondel v čele hradu (díly 50,51,52), k vyznačenému místu na svažitém zalamovaném terénu (díl 56).


Břitová bašta pod věží (díly 57,58,59,60,61). (hnědá) (list 10)
----------------------------------------------
Tělo bašty 58 nalepte na podstavu 59, shora ji přilepte na horní podstavu 57. Vytvarujte a slepte k sobě obě stříšky (díly 60,61) a poté je nalepte na hotové tělo bašty. Baštu přilepte na vyznačené místo na terénu 37.


Ukončovací terén (díly 68,69). (černá) (listy 11,12)
--------------------------------
Ke skoro dokončenému hradu se z obou stran přilepí terén. Kolem hradu samozřejmě nebyla rovina, ale už není kam klesat. Terén mi při zkušební stavbě ne vždy a všude seděl, problémy jsem měl u Stupavské bašty, takže bude možná chtít lehce přizpůsobit - nic co by nůžky nezvládly. Nechal jsem u obou dílů 68,69 dva obrysy. Podle toho který sedí líp, obstřihněte vnitřek terénu, popřípadě pokud to nesedí, prohlubte výstřih pro oblinu bašty.


Bašta u vstupu (díly 70,71,72,73,74). (světle zelená) (list 10)
--------------------------------------
Na podstavu 70, nalepíme polookrouhlou baštu 72. Doplníme zadní částí bašty 71. K baště přilepíme střechu 73. Teprve po nalepení střechy, slepíme kratší část hradby, která vybíhá proti svahu. Kdybychom ji lepili před nalepením střechy, nejspíš by to nesedělo. Delší úsek hradby obsahuje bránu, druhý úsek je kratičký, zalomený a přilepí se na vyznačené místo ke svažitému terénu 56, naproti trojúhelné bašty na skále (díl 53). Bašta se i s hradbami přilepí na vyznačené místo na ukončovacím terénu (díl 69). Za bránu se na vyznačené místo na terénu 69, kolmo nalepí obezdění hradního příkopu (díl 74).


Menší doplňkové stavbičky (díly 62,63,64,65,66,67). (bílá) (listy 01,02,10)
-----------------------------------------------------------
Pokud už jste už tyto stavbičky nenalepili předem, můžeme je klidně nalepit až na závěr. Záchodová šachta (díl 62) se nalepí na díl paláce 2 a k terénu 37. Schodiště do horního hradu (díly 63,64) se nalepí k bráně koridoru (díl 24) a dole na terén (díl 37). Předbraní (díly 65,66) se nalepí na vyznačené místo před první bránu (díl 46). Hospodářská budova u brány (díl 67) se nalepí zezadu k hradbě mezi bránu a polygonální baštu. Pět komínů paláce i s jejich zakrytím (díl 75) sestavíme a nalepíme na vyznačená místa na střeše paláce (díl 1), co nejvíce rovně. Jeden komín rovný se zakrytím (díl 76) nalepíme na střechu nádvoříčka před jádrem (díl 25). Komíny můžete nalepit zevnitř do prostřižených otvorů, nebo je nalepit rovnou na plochu, ale pak dávejte pozor, aby byly více méně rovně.


















